a:6:{s:1:"k";s:26:"youtube_ads_youtechnoid_da";s:1:"d";a:20:{i:0;a:2:{s:5:"title";s:72:"Pengenalan Stavolt Motor | cek kabel input output | atur tegangan output";s:7:"videoId";s:11:"8B0NfssOTrM";}i:1;a:2:{s:5:"title";s:66:"Modif Trafo 24v 10A jadi sistem inverter 12V to 220V daya maksimal";s:7:"videoId";s:11:"0cQAjQ9iLjw";}i:2;a:2:{s:5:"title";s:46:"simple Inverter sinewave with bts7960 & egs002";s:7:"videoId";s:11:"Cv-F_MeYcXg";}i:3;a:2:{s:5:"title";s:63:"cepat dan mudah program Arduino dengan Flowcode | Sensor BMP180";s:7:"videoId";s:11:"5icaUaudAxg";}i:4;a:2:{s:5:"title";s:46:"Simple Program Bluetooth ESP32 di Flowcode v10";s:7:"videoId";s:11:"crmv8V8x0hU";}i:5;a:2:{s:5:"title";s:75:"Begini Kualitas Hasil rekaman microphone TWS Thinkpad XT91 seharga 100 ribu";s:7:"videoId";s:11:"q1hAXgvwiIo";}i:6;a:2:{s:5:"title";s:66:"Jalur Charging dan Audio HP sama. Tetap jedag-jegung sambil ngecas";s:7:"videoId";s:11:"DCBFI2tH5v8";}i:7;a:2:{s:5:"title";s:51:"Modif/Perbaiki chopper/blender mini mudah dan murah";s:7:"videoId";s:11:"GDsQ31EvNAM";}i:8;a:2:{s:5:"title";s:40:"CHOPPER/BLENDER PORTABLE/MINI CEPAT MATI";s:7:"videoId";s:11:"HqrUWQdEhb0";}i:9;a:2:{s:5:"title";s:61:"ukir dengan aplikasi gratis tanpa syarat untuk CNC 3018 murah";s:7:"videoId";s:11:"M3F7AMS0RzQ";}i:10;a:2:{s:5:"title";s:39:"pembuatan & uji sensor kelembapan tanah";s:7:"videoId";s:11:"xtICoulsxl0";}i:11;a:2:{s:5:"title";s:62:"bikin sendiri capacitive soil moisture sensor 4ch dengan esp32";s:7:"videoId";s:11:"Q7jNj2Tj08Q";}i:12;a:2:{s:5:"title";s:68:"Ingin Perbaiki Charger Litokala lii500 jadinya Malah - p u s y i n g";s:7:"videoId";s:11:"dnqtIx6tLWk";}i:13;a:2:{s:5:"title";s:40:"manfaatkan baterai laptop jadul jadi ini";s:7:"videoId";s:11:"R-zD2v9F3f8";}i:14;a:2:{s:5:"title";s:63:"Solar Panel 10WP parallel bagusnya pasang searah atau beda arah";s:7:"videoId";s:11:"KNcZvuZn0jc";}i:15;a:2:{s:5:"title";s:73:"laptop Battery damage ? Don't worry ! extend Battery life with this trick";s:7:"videoId";s:11:"HrAcFoR105I";}i:16;a:2:{s:5:"title";s:66:"Membuat rangkaian pengatur arus di modul switching dc-dc converter";s:7:"videoId";s:11:"MdFD4_qkHOQ";}i:17;a:2:{s:5:"title";s:67:"Mesin cnc tidak jalan walaupun sudah idle / connect dengan komputer";s:7:"videoId";s:11:"M1aj4Bq4RAI";}i:18;a:2:{s:5:"title";s:65:"Cara membuat BMS | Baterai Monitoring System dengan arduino ESP32";s:7:"videoId";s:11:"NdoxhuSiLS4";}i:19;a:2:{s:5:"title";s:63:"Percobaan sistem Monitor Baterai Lithium sampe 14S dari Android";s:7:"videoId";s:11:"4hpb9UydQYc";}}s:1:"g";a:0:{}s:1:"e";O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2024-05-14 07:51:33.112175";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:3:"UTC";}s:1:"m";N;s:1:"c";N;}